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	三坊七巷坊户外融媒体屏维修费用

	序号   
	项目名称                                      
	规格型号      
	数量       
	单位
	单价
	金额

	1
	安民巷LED显示屏P2
	像数点间距 2.0mm 像素密度 250000Dots/㎡
像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1212
尺寸(长*宽*厚) 320*160*16.9mm 重量 0.38kg±0.01kg
结构特点 灯驱合一 模组分辨率 160*80=12800Dots
输入电压(直流) 4.5±0.1V 最大电流 ≤10.44A
模组功率 ≤47W 驱动方式 1/20恒流驱动
40A电源带模组数 2-3张 50A电源带模组数 3-4张
40A PFC电源带模组数 3-4张 80A电源带模组数 6-7张
亮度 ≥4500cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95
屏幕水平视角 140±10度 屏幕垂直视角 130±10度
最佳视距 ≥2.0m 使用环境 户外
每平方模组最大功率 ≤918W/㎡  
配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤1385W/m2

	
	
	
	

	2
	北广场LED屏
	
灰度等级 红、绿、蓝各14-16bits 显示颜色 43980亿种
换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 4200Hz
控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256级手动/自动
输入信号 DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) 
平均无故障时间 ≥5000小时
工作温度范围 -20-40℃ 工作湿度范围 10％-90％RH
防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项)
屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡
屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡
	
	
	
	

	3
	安装调试
	1、电线搭建、安装固定、时控开关调试。
2、质保：非人为损坏，质保3个月
	
	
	
	

	未含税总计
	

	税费1%
	

	最终价格
	



